ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| **БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ****КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **РЕШЕНИЕ**  с. Большой УлуйОб утверждении перечня работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-22г  В целях эффективного использования бюджетных средств и выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-22г. на территории Большеулуйского сельсовета, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатовРЕШИЛ:1. Утвердить перечень работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-22г согласно приложения 1.2.

 2. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Решение вступает в силу со дня подписания.Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов Н.П. Григорьева  Приложение 1к  решению Большеулуйского сельского  Совета депутатов от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  от № Предварительный план мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2021-22г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Исполнитель |
| **1** |  **Центральная котельная,****с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, 1А.**  |  |
| 1.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования.  | ООО КоммунСтройСервис» |
| 1.2. | Поставка водогрейного котла КВр – 1,1 Гкал.  | Сельсовет |
| 1.3. |  Замена теплоизоляции на тепловых сетях:(участок от ЦК до Д/Сада , L=100м. в две трубы = 200 м., D=89мм. Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 200м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм.  | Сельсовет |
| 1.4. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок от ТК ул. Медицинская, 5.до МКД ул. Больничная 9А L=22х2=44 м. в две трубы, D-108 мм ). Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 44м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. для труб D= 108мм. + крышки на лотки L = 69 м. 23 шт.)  | Сельсовет |
| 1.5. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок от ТК ул. Медицинская, 5 - ул. Больничная, 6 L=90х2=180 м. в две трубы, D-89 мм + 10 углов на 90)  Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 180 м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. (для труб D=89мм)  | Сельсовет |
| 1.6. | Замена участка теплосети, прокладка наземным способом, демонтаж старых лотков с устройством глиняного замка. L=8х2= 16м. в две трубы, D-108 мм ). Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. (для труб D=108мм)  (подключение МКД, ул. Больничная, 9А) | Сельсовет |
| 1.7. | Замена аварийного участка теплотрассы L= 20м. в две трубы, D-32мм. ул. Медицинская, № 8 (от колодца до ж/дома) | Сельсовет |
| **2** |  **Блочно модульная котельная средней школы, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3.** |  |
| 2.1. |  Подготовка котельной (очистка котлов, теплообменника), Т.О. электрооборудования. | ООО КоммунСтройСервис» |
| **3** |  **Котельная РОВД,** **с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 18А.** |  |
| 3.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования.  | ООО КоммунСтройСервис» |
| 3.2.  | Поставка водогрейного котла КВр – 0,6 Гкал.  | Сельсовет |
| **4** |  **Котельная банно-прачечного комбината,** **с. Большой Улуй, ул. Красного Октября, 40.** |  |
| 4.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка) Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
|  | **Объекты водоснабжения** |  |
| **5** |  **Здание водозабора с котельной,** **с. Большой Улуй, пер. Водозаборный, 1.** |  |
| 5.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка)  Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
| 5.2.  | Установка автоматических (электронного) регуляторов подачи и расхода воды (скважина 2 шт. водозабор)  | Сельсовет |
| 5.3 | Прокладка изолированного провода СИП от скважины № 1 до ТП, L = 250 м. ул. Советская с. Большой Улуй. по существующим опорам  | Сельсовет |
| 5.4 | Ремонт водоразборных колодцев.  | Сельсовет |
| 5.5 | Поставка водоразборных колонок ВК-3,5 | Сельсовет |

    Приложение 2 к решению Совета  депутатовПлан мероприятий по подготовке жилого фонда к работе в зимних условиях 2021-22г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Наименование объекта  | Перечень мероприятий по подготовке жилого  фонда к работе в зимних условиях  |  |
| 1 | с. Большой Улуйул. Больничная, 9 а | Ремонт шиферной кровли (1-2 листа) |  |
| 2 | с. Большой Улуйул. Гагарина, 2,5,8.11,13,14 |  ремонт шиферной кровли (1-3 листа) |  |
| 4 | с. Большой Улуйул. Луговая, 2 | Замена дверного блока в подъезде дома |  |
| 5 | с. Большой Улуйул. Медицинская, 7 | Замена оконных блоков в подъезде дома  |  |

  |